Het product zal geconstrueerd worden in 2 verschillende manieren.

**Het frame en het bakje** zal gevacuümvormd worden. Dit is goedkoop en betrouwbaar.

**Het raampje** is in plaatvorm te installeren, het moet alleen op maat gemaakt worden , doormiddel van bijvoorbeeld knippen.