Bij het ontwerpen is er rekening gehouden met de wijze van productie.

De handigste manier van construeren was met behulp van een puntlasser en een MIG/TIG lasser.

De flapjes bij de zijplaten zorgen voor een mogelijkheid voor de puntlasser om de vier zijplaten aan elkaar vast te puntlassen.

Na het puntlassen zal er met behulp van het MIG/TIG lasapparaat een paar laslijnen worden gelegd zodat de onderdelen verder goed aan elkaar zitten.